效能E=A\*D\*C

标准：

可靠性R：GJB450A

MTBF MFHBF MTBCF R 寿命

维修性M：GJB368B

MTTR

测试性T：2547A

FDR FIR FAR

安全性S：GJB900A

损失概率

保障性S：GJB3872

A（可修性）=固有可用度

要求（定量/定性）

维修等级分析LORA

OID三级

OMTA

LSA

FMECA